//put your main code h'

int x=br1.read();

p1.setRGB(255,0,0);

v1.setRGB(2550,0,0);

delay(200);

x=x/3;

x=255-x;

if(x<10)

{

st1.off();

}

else

{

st1.setRGB(x,x,x);

}

delay(100);

v1.setRGB(255,255,0);

delay(200);

int y=micr.read();

if(y>35)

{

led1.setRGB(120,0,0);

}

else

{

led1.setRGB(0,12,0);

}

delay(100);

v1.setRGB(0,255,0);

if(b1.is\_pressed())

{

v1.setRGB(255,255,0);

delay(500);

p1.setRGB(0,255,0);

delay(500);

p1.setRGB(255,0,0);

}